ARL SURA-01

**Modelo Cero Accidentes**

[](http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=F7kGlE8bJa56mM&tbnid=OoD7HJqNFTtPKM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.ucm.edu.co/sobre-la-institucion/&ei=rYcgVPjLIKm8ygON1YHIBw&psig=AFQjCNGKUYo4npT-udmOjDTD_RQdKmnxig&ust=1411504429638734)

**ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA**

**MANTENIMIENTO DE CÁMARAS**

**Manizales, Septiembre de 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTÁNDAR DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO DE CÁMARAS** | |
| * Valide con la coordinación de salud ocupacional y el/los Coordinadores de Trabajo en Altura que tanto usted como su acompañante ha recibido la capacitación necesaria para ejecutar la labor, trabajar en alturas y riesgo eléctrico. | |
| * Al iniciar su jornada laboral verifique que los elementos del sistema de protección contra caídas y protección personal estén completos y en buen estado. | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2924.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2925.jpg |
| * Verifique que las herramientas y elementos de trabajo estén en buen estado y limpios. | |
| * Retírese anillos, reloj, pulseras, cadenas. | |
| * Colóquese el arnés de cuerpo completo y los equipos de protección contra caída. Solicite a su compañero que inspeccione. * Use casco con barboquejo de tres puntos de apoyo, gafas anti empañantes con filtro UV, guantes de protección, ropa de trabajo y calzado antideslizante. | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2928.jpg |
| * Delimite el área de trabajo | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2926.jpg |
| * Ascienda a la terraza por la escalera vertical, haciendo uso de la eslinga en “Y”, anclando un gancho a la vez y permaneciendo siempre anclado a por lo menos uno de ellos | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2929.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2930.jpg |
| * Diligencie el permiso para instalación de líneas de vida desde el techo. | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2956.jpg |
| * Acceda al techo y camine cerca al muro, sujetado a la línea de vida vertical \* | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2935.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2938.jpg |
| * Instale las líneas de vida desde los puntos de anclaje en el techo. Utilice protector para las cuerdas sobre el muro | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2948.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2950.jpg |
| * Regrese y descienda de la misma manera que ingresó | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2951.jpg |
| * Una vez instaladas las líneas de vida, diligencie el permiso para trabajo sobre andamios y mantenimiento de cámaras | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2960.jpg |
| * Inicie el armado del andamio asegurando las cada parte de las tijeras | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2962.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2964.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2965.jpg |
| * Arme el andamio entre dos personas, cuerpo por cuerpo y asegúrese que la línea de vida quede por dentro del andamio | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2971.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2985.jpg |
| * Permanezca siempre anclado a la línea de vida | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2990.jpg |
| * A partir del tercer andamio, utilice línea auxiliar para subir las partes de los otros cuerpos | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2991.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2992.jpg |
| * Ubique las escalerillas por el mismo lugar | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2985.jpg |
| * Ascienda y descienda siempre por la parte interna del andamio | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2994.jpg |
| * A partir del cuarto cuerpo de andamios, ancle con cuerdas la estructura del andamio a estructuras fuertes | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2996.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2998.jpg |
| * Al finalizar la armada del andamio, cubra con teleras todo el piso de la base del andamio sobre el que va a trabajar. Trabaje siempre dentro del último cuerpo del andamio | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_3002.jpg |
| * Amarre las teleras al andamio y si requiere armar más cuerpos de andamio, amárrelos entre si | |
| * Instale la línea de posicionamiento una vez esté ubicado en el área de trabajo | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_3004.jpg |
| **SEGUIMIENTO (V)** | |
| * Cada que tenga que descender, verifique que se cumplan los pasos anteriores. | |
| * Si encuentra algún riesgo no contemplado en el presente procedimiento, de aviso a coordinación de salud Ocupacional y espera las ordenes respectivas. | |
| **(AJUSTES AL ESTÁNDAR) A** | |
| * Luego de identificar las medidas que no se ajustan a las características del trabajo, la inoperancia de los formatos, riesgos no contemplados o todo lo que representó alguna desviación en el estándar, se deberán ajustar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en toda la actividad. | |

**\* Se debe instalar línea de vida vertical sobre el muro del techo**