

**Modelo Cero Accidentes**



**ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA**

**OBELISCO**

**Manizales, Septiembre de 2014**

|  |
| --- |
| **ESTÁNDAR DE SEGURIDAD TRABAJO EN EL OBELISCO** |
| * Valide con la coordinación de salud ocupacional y el/los Coordinadores de Trabajo en Alturas que tanto usted como su acompañante ha recibido la capacitación necesaria para ejecutar la labor, trabajar en alturas y riesgo eléctrico.
 |
| * Al iniciar su jornada laboral verifique que sus elementos de protección personal estén completos y en buen estado.
 | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2883.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2883.jpg |
| * Verifique que las herramientas y elementos de trabajo estén en buen estado y limpios.
 |
| * Retírese anillos, reloj, pulseras, cadenas.
 |
| * Colóquese el arnés de cuerpo completo y los equipos de protección contra caída. Solicite a su compañero que inspeccione.
* Use casco con barboquejo de tres puntos de apoyo, gafas anti empañantes con filtro UV, guantes de protección, ropa de trabajo y calzado antideslizante.
 | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2888.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2894.jpg |
| * Use la eslinga en “Y” con sistema de absorción para ascender y lleve la línea de posicionamiento
 | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2890.jpg |
| * Lleve la herramienta en el cinturón porta herramienta
 | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2895.jpg |
| * Delimite el área de trabajo
 | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2893.jpg |
| * Diligencie el permiso para trabajo en alturas.
 | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2958.jpg |
| * Ubíquese al interior de la estructura y empiece a ascender con la eslinga en “Y”, anclando un gancho a la vez y permaneciendo siempre anclado a por lo menos uno de ellos.
 | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2899.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2901.jpg |
| * Asegúrese de mantener el punto de anclaje por encima de los hombros
 | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2904.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2906.jpg |
| * Al llegar al sitio de trabajo, instale la línea de posicionamiento
 | C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2911.jpg C:\Users\ediso_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2912.jpg |
| **SEGUIMIENTO (V)** |
| * Cada que tenga que descender, verifique que se cumplan los pasos anteriores.
 |
| * Si encuentra algún riesgo no contemplado en el presente procedimiento, de aviso a coordinación de salud Ocupacional y espera las ordenes respectivas.
 |
| **(AJUSTES AL ESTÁNDAR) A** |
| * Luego de identificar las medidas que no se ajustan a las características del trabajo, la inoperancia de los formatos, riesgos no contemplados o todo lo que representó alguna desviación en el estándar, se deberán ajustar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en toda la actividad.
 |